
《家具锁》行业标准编制说明

（征求意见稿）
一、工作简况
1、任务来源

     本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科函［2025］528号）批准，项目编号为：2025-1597T-QB，项目名称《家具锁》进行修订，主要起草单位：宁波望通锁业有限公司，全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会归口，计划应完成时间2026年12月。
主要工作过程

   起草阶段：

2026年1月，由全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会秘书处发函“关于征集修订QB/T 1621-2015《家具锁》行业标准起草单位的通知”，面向行业公开征集了修订《家具锁》行业标准起草单位，成立了由宁波望通锁业有限公司、浙江浦江梅花锁业集团有限公司等单位参加的标准修订起草工作小组。
工作小组对国内外家具锁产品的现状与发展情况进行了全面调研，同时广泛收集和检索了国内外家具锁产品的技术资料，并进行了大量的研究分析、资料查证等工作，在此基础上组长单位宁波望通锁业有限公司编制了《家具锁》行业标准草案，于2026年4月16日在浙江省宁波市组织召开“修订QB/T 1621-2015《家具锁》标准研讨暨行业标准第一次起草小组工作会议”。对《家具锁》行业标准修订草案逐项逐条地进行讨论、研究与补充，并形成20条修改意见。会后由负责起草单位宁波望通锁业有限公司根据会议讨论形成的结论意见，结合相关单位提供的技术参数等资料，对《家具锁》行业标准草案进行修改完善。
2026年6月25日，于浙江省杭州市召开了“修订QB/T 1621-2015《家具锁》行业标准第二次起草组工作会议”，与会全体代表对文本内容和部分指标的合理性再次进行了充分的讨论，并达成修改共识。会后负责起草单位宁波望通锁业有限公司根据会议达成的共识对标准草案进行修改，于2026年7月20日形成了行业标准QB/T 1621-202X《家具锁》修订征求意见稿和编制说明报分标委会秘书处。
征求意见阶段：
经标准起草小组大量调研、验证及起草工作后，形成了QB/T 1621-202X《家具锁》行业标准（征求意见稿），全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会秘书处于2026年8月6日-9月4日，在www.wujin11.org.cn网站上组织了对该标准征求意见稿的广泛征求意见工作，同时，还以邮件或信函的形式定向发送给家具锁生产销售企业、检测机构、分标委会委员单位等共   个单位，征求意见期结束，秘书处共收到针对QB/T 1621-202X《家具锁》行业标准（征求意见稿）的反馈意见共计   条。秘书处组织起草组针对收集到的反馈意见进行了逐条的讨论、分析和研究，最终采纳   条，未采纳    条。

审查阶段：

报批阶段：

主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由               公司共同负责起草。

    本标准主要起草成员：

    所做的工作：

二、标准修订的编制原则和主要内容说明

（一）标准编制原则

本标准的编制从国家和行业的角度出发，本着对消费者负责的态度，使修订后的国家标准可以规范、引领行业健康发展，符合产业发展需求。本标准的修订符合我国现行的有关法律、法规的规定，与相关联的标准保持协调一致；在本标准的编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”系列标准的最新要求；本标准本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标性、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则进行修订，在充分考虑我国实际情况的基础上，积极参考国外先进标准；在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和经济上的合理性。
（二）标准修订的主要内容说明

    本标准与QB/T 1621-2015行标相比，除编辑性修改外，主要技术差异如下：

2015版行标对《家具锁》要求列出保密度6项，牢固度6项，使用寿命2项，灵活度5项，外观质量5项。本标准对《家具锁》要求列出保密度7项，牢固度13项，耐用度1项，增加电子要求18项，灵活度7项，外观质量5项，增加附录A，附录B,附录C。    

1、范围（见第1章，2015版第1章）

相较于 2015 版标准，本标准的适用范围得到进一步拓展，其适用于所有家具锁，涵盖了以机械结构为识别方式的家具锁，同时也包含了通过生物识别、电子密码等多种方式实现识别功能的家具锁。具体规范如下：
本文件规定了家具锁的 
保密度、牢固度、耐用度、电子要求、灵活度、外观质量等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容，同时给出了便于规定的产品分类、分级和标记。
本文件适用于家具锁的生产、检验和销售。
其他类似用途的锁具产品的生产、检验和销售参照使用。
2、规范性引用文件（见第2章，2015版第2章）

     本次修订中，规范性引用文件章节严格依据 GB/T 1.1-2020 标准化编制要求进行整体梳理与规范，同步修订优化了规范性引用文件专用引导语，明确表述为：下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时，本次修订全面更新适配现行有效标准体系，统一将各类引用标准替换为最新版本国家标准，并针对性增补多项适配家具锁（含机械锁、电子智能锁）标准，包括：
GB 4208 外壳防护等级(IP代码)；

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验；
GB/T 17626.3-2023 电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验；

GB/T 36920-2018  锁具 术语；

进一步完善了本文件的标准引用依据，提升了文件的规范性、科学性和适用性。
3、修改了术语和定义（见第3章，2015版第3章）

（1）“弹子家具锁”、“叶片家具锁”、“机械密码家具锁”统一引用GB/T 36920-2018《锁具 术语》；

（2）结合当前市场家具锁产品结构发展现状，新增 “电子智能家具锁”术语；
（3）为保持与 GB 21556.1 修订内容协调统一，新增 “错误接受率”“错误拒绝率” 及相关缩略语定义；
（4）家具锁：适用在生活、工作或社会交往活动中具有供人们坐、卧、躺，倚靠，或分隔与装饰空间，或支撑与贮存物品功能家具上的锁。本次修订参考 GB/T 28202-2020《家具工业术语》内家具相关释义，对 “家具锁” 术语定义予以调整完善，表述更加严谨合理。
    4、修改了产品分类、增加了分级和标记方式 （见第4章，2015版第4章）
结合家具锁产品行业实际应用场景、市场产品迭代情况及行业生产检测需求，本次标准修订对家具锁产品分类规则进行了优化调整、修订补充。相较于2015版标准仅依据锁具结构，划分为家具锁主要类型、尺寸两项内容的分类方式，新版标准将产品分类优化扩充为三项内容，新增产品分级内容，并补充产品标记相关规定，进一步完善家具锁产品标准体系，提升标准的适用性、规范性与实操性。具体修订内容如下：
4.1分类

（a）按产品类型划分，将家具锁统一分为机械家具锁、电子智能家具锁两大类。相较于2015版标准仅覆盖传统机械锁的分类方式，本次新增电子智能家具锁品类，适配当前智能家居普及、智能锁具广泛应用的行业现状，实现市场主流家具锁产品类型的全覆盖，补齐新版标准的品类适配性短板。
（b）在整体分类基础上，对机械家具锁进行细分结构分类，具体分为弹子家具锁、叶片家具锁、机械密码家具锁。与2015版标准4.1条款相同
4.2分级

本次标准修订，结合家具锁产品实际使用情况与行业发展需求，选取保密度、牢固度、耐用度、耐腐蚀度四项核心性能指标，将产品性能统一由低到高划分为A、B、C三个等级，各等级产品对应的适用环境、使用条件等具体要求详见本标准附录B。本分级体系充分参考德国DIN EN16014-2011-10《家具五金件-锁定机构的强度和耐用度》、美国ANSI/BHMA A156.11-2024《橱柜锁》等国外先进标准，并结合我国家具行业生产现状、应用场景差异及质量管控需求进行优化完善，保证了分级规则的科学性与适用性。该分级方式可有效指导生产企业依据不同使用需求开展差异化、标准化生产，优化产品结构；同时便于消费者根据自身使用场景、安全需求合理选购产品，也为市场监管部门针对不同等级产品开展精准检验、规范管控提供了标准化依据，能够有效规范行业秩序，推动家具锁行业高质量、规范化发展。
4.3标记
产品标记围绕保密度、牢固度、耐用度、耐腐蚀四大核心性能维度，采用标准化表格形式开展规范化标记工作。产品等级标记作为企业产品质量的公开明示标识，与企业生产、销售全流程紧密关联，不仅能够规范企业生产经营行为、助力消费者快速识别产品品质、精准完成选购，还可为流通领域的产品质量监管提供清晰依据，充分契合行业市场的规范化发展需求。

5、修改增加了要求 （见第5章，2015版第5章）
5.1保密度

结合电子智能家具锁产品结构特性、智能化应用场景及日常使用安全需求，对保密度相关技术要求进行补充完善，具体修订内容如下：

（1）新增数字钥匙组合编码技术要求。针对电子智能家具锁数字化、智能化的发展趋势，为有效提升产品防盗安全性能，规避编码重复、互开风险等问题，明确规定电子智能家具锁不同组合编码的电子编码数量应不少于104个，通过增加编码基数、丰富编码组合形式，从源头提升电子锁具的保密安全性，适配多场景使用需求。

（2）新增生物特征鉴别安全要求。本次修订同步契合新修订的GB 21556.1-202X 《锁具安全技术要求 第1部分：通用要求》标准规范。

（3）优化锁舌伸出长度指标归属分类。结合家具锁行业生产、检测及实际使用场景特点，参考QB/T 2474-2017《插芯门锁》5.2.1条款相关技术界定规则，将原归属于保密度的锁舌伸出长度指标，调整至牢固度考核范畴。

（4）针对当前市场对家具锁防盗安全、防互开性能的更高要求，结合弹子家具锁、叶片家具锁产品技术迭代及行业整体发展趋势，通过产品性能测试、数据验证及行业调研，对两类传统机械家具锁的钥匙不同牙花数、互开率核心指标进行系统性优化调整。

同时，为适配不同应用场景、不同档次家具锁产品的差异化需求，本次修订新增互开率A、B、C分级要求，明确不同等级对应的牙花数参数、互开率限值及适用范围。本次调整既满足市场高端家具锁高安全性能需求，也兼顾普通民用产品的行业适配性，让标准指标更加贴合行业生产实际、市场分级应用需求，助力行业产品质量规范化、分级化发展。
5.2 牢固度

针对家具锁产品牢固度技术要求进行优化、补充与分级完善，结合家具锁行业生产实际、产品使用场景及最新国家、行业标准规范，对原有技术条款进行修订，具体修订内容如下：
（1）新增旋钮抗扭矩技术要求。参考QB/T 2474-2017《插芯门锁》5.2.9条款，新增旋钮抗扭矩性能指标。有效填补了家具锁旋钮扭转受力性能无标准化管控的空白，规范了旋钮结构抗扭转载荷能力的技术要求，杜绝产品使用中旋钮松动、扭转失效等问题。
（2）新增旋钮轴向抗拉力技术要求。结合家具锁日常拆装、开关使用中的轴向受力场景，参照QB/T 2474-2017《插芯门锁》5.2.10条款，新增旋钮轴向抗拉力性能指标。明确旋钮轴向受力承载要求，保障旋钮长期使用的结构稳定性。
（3）新增执手抗扭矩技术要求。结合行业实际生产质量需求，参照QB/T 2474-2017《插芯门锁》5.2.5条款，新增执手抗扭矩指标。规范执手抗扭转载荷能力，避免使用过程中执手扭转松旷、脱落、失效等质量问题，提升产品整体使用可靠性。
（4）新增执手轴向抗拉力技术要求。参考QB/T 2474-2017《插芯门锁》5.2.8条款，新增执手轴向抗拉力技术规范。保障执手结构稳固。
（5）新增执手抗径向静载荷技术要求。参照QB/T 2474-2017《插芯门锁》5.2.7条款，新增执手抗径向静载荷性能指标。
（6）新增识读装置抗压力技术要求。紧跟国家标准更新迭代节奏，依据最新修订的GB 21556.2-2025中6.1.5.4条款技术规范，新增家具锁识读装置抗压力性能要求。实现本标准与新版GB 21556.1系列标准的协同统一，适配智能化家具锁产品的质量管控需求，提升智能家具锁产品的质量规范性。
（7）优化铆接牢固度检验方式与判定标准。原有标准对锁体各铆接件采用固定静拉力数值管控，但实际生产中铆点尺寸大小存在差异化，固定力值检验方式适配性差，无法精准、客观判定铆接牢固度。本次修订参照QB/T 2474-2017《插芯门锁》5.2.19条款，修订为通过手感检查判定各铆接件无松动的判定方式。修订后的检验方法更贴合生产实际，规避了铆点尺寸差异带来的检测误差，检验操作更便捷、判定结果更精准，有效保障产品铆接结构的整体牢固性。
（8）新增牢固度A、B、C三级质量分级体系。结合家具锁不同应用场景、不同品质档次的市场需求，对产品牢固度整体性能进行等级划分。通过分级管控，可引导生产企业精准定位产品定位，依据不同质量等级要求开展精细化生产；同时为消费者选购不同档次、适配不同使用场景的家具锁产品提供清晰依据，也为市场质量监督部门开展差异化、精准化检验监管提供标准化支撑，让产品生产、市场选购、质量监管全流程更加规范合理。
5.3 耐用度

本次修订依据GB/T 36920-2018，将原“使用寿命”术语统一调整为“耐用度”。同时简化整合原耐用度两项指标，统一涵盖弹子家具锁、叶片家具锁、机械密码家具锁、电子智能家具锁四类产品，与修订中的GB 21556.1国家标准衔接一致。结合电子智能家具锁产品特性及市场差异化需求，参考GB 21556.2-2025，对其耐用度增设A、B、C三级分级体系，其中最高C级耐用次数设定为50 000次。
5.4 电子要求

目前电子智能家具锁暂无国标、行标，但相关产品生产、市场销售及企业标准应用已形成成熟体系。为规范产品性能、保障使用安全，本次修订对标修订中的GB 21556.1国家标准，新增18项电子性能专项要求，完善电子智能家具锁标准体系。
（1）增加外壳防护等级要求。明确电子智能家具锁分级防护要求，依据GB 4208执行：B级产品防护等级满足IPX2要求，C级产品防护等级满足IPX5要求。考虑产品主要应用于室内常规环境，仅少量应用于户外、潮湿场景，A级不设置外壳防护要求，企业可根据产品实际使用场景选择适配B、C防护等级。

（2）增加功能要求，具体包括：
（a）信息保存：参考GB 21556.2-2025中6.1.2.1条款，新增断电信息保存功能要求。产品断电重启后，已注册识别信息、开锁记录不得丢失，上电后可正常工作。该要求可有效适配电池更换等完全断电场景，保障锁具运行稳定，避免因信息丢失导致的使用故障。
（b）事件记录：参考GB 21556.2-2025中6.1.2.5条款，要求联网型电子智能家具锁对开锁、用户增减等操作自动生成事件记录，记录需包含时间、用户、事件类型等核心信息。该功能可为设备远程监控、安全预警、安全分析及责任追溯提供数据支撑，提升产品安全防护能力。

（c）使用权限管理：参考GB 21556.2-2025中6.1.2.2条款，新增用户权限管理功能要求。产品需具备用户增减及对应授权管控机制，可有效防范未授权操作，杜绝无关人员随意操控锁具，筑牢产品使用安全基础。

（d）警示功能：依据GB 21556.2-2025中6.1.2.3条款，新增误操作警示与临时锁死机制。产品触发设定次数误操作、多次解锁错误时，需自动输出警示信号并启动临时锁死，锁死时长不低于90秒，可有效防范解锁信息恶意试探、破解风险。结合家具锁室内应用场景，本次不设置防拆报警、胁迫报警功能。
（3）增加电源要求，具体包括：
（a）供电方式：参考GB 21556.2-2025中6.1.7.1条款，明确电子智能家具锁采用电池、低电压直流两种供电方式，适配家具高频接触的使用场景，保障人身使用安全。

（b）电池容量要求：结合当前锁具低功耗技术、电池技术升级成果及实测验证数据，规定电池供电产品可连续正常启闭不少于2000次，保障产品续航稳定性。

（c）低电量/低电压指示：参考GB 21556.2-2025中6.1.7.3条款，要求电池供电产品具备低电量/低电压提示功能，提示后仍可正常启闭不少于50次；联网型产品需支持低电量信息云端上传至客户端，便于用户及时掌握设备状态，规避突发断电无法开锁的问题。
（d）电源电压适应范围：参考GB 21556.2-2025中6.1.7.4条款，规定低压直流供电产品，在额定电压85%～110%波动范围内可正常稳定工作，提升产品电压适配性与环境适应性。

（e）应急供电：新增应急供电要求，电池供电产品需配置应急供电方案，如：支持通过Type-C接口连接充电宝、手机等外接电源应急开锁，解决断电、忘换电池导致的开锁故障问题。
（4）增加稳定性要求

参考GB 21556.2-2025中6.1.11条款，结合办公场景5天工作制（120h）的实际应用现状，新增产品稳定性要求。产品连续通电120h、每日完成不少于30次启闭操作后，需正常运行，无误动作、电气故障及机械故障，保障长期高频使用的稳定性。

（5）增加环境适应性要求，具体包括：
（a）气候环境适应性：依据家具锁全场景使用需求，本条款不设置环境等级划分，规范产品各类温湿度环境下的使用性能。产品在正常工作状态下，分别完成高温、低温、恒定湿热环境试验后，各项使用功能需运行正常。具体试验参数如下：高温环境50℃±2℃，持续试验2h；低温环境-10℃±2℃，持续试验2h；恒定湿热环境40℃±2℃、相对湿度93%±3%，持续试验48h。

（b）机械环境适应性：参考GB 21556.2-2025中6.1.8.2条款，新增机械环境适应性要求。针对产品运输、安装及意外碰撞等实际工况，强化产品抗机械冲击能力、整体结构稳定性及防外力破坏性能，有效规避因物理外力影响导致的产品故障、结构松动、功能失效等问题，全方位保障产品全生命周期使用可靠性。
（6）增加电磁兼容要求，具体包括：
（a）静电放电抗扰度：参考GB 21556.2-2025中6.1.9.1条款，要求产品可承受±8 kV接触放电、±15 kV空气放电试验，试验过程无功能失效、误开锁现象，试验后可正常工作。

（b）射频电磁场辐射抗扰度：参考GB 21556.2-2025中6.1.9.1条款，规定产品可承受80 MHz～1000 MHz、场强10 V/m、1 kHz正弦波80%幅度调制的射频辐射干扰试验，试验中无失效、误开锁问题，试验后功能正常。

（7）增加电子信息要求

增加口令安全要求，参考GB 21556.2-2025中6.2.1.3条款，明确带默认口令的产品，用户完成注册后默认口令自动失效。鉴于产品主要为室内使用、无高强度防盗需求，豁免口令复杂度、新口令设置提示相关要求，贴合产品实际应用场景。

（8）增加防技术开启要求，具体包括：
（a）防强电场：参考GB 21556.2-2025中6.4.1条款，要求产品在50 V/m强电场作用下，试验过程及试验后均不得自行开启。

（b）防强磁场：参考GB 21556.2-2025中6.4.2条款，要求产品在0.5 T强磁场作用下，试验过程及试验后均不得自行开启。

本次修订明确产品抗磁场、电场干扰的防开启要求，针对性解决特斯拉效应、离合磁场位移等问题，大幅提升产品防技术开启能力与使用安全性。
5.5 灵活度

（a）新增旋钮开锁力：参考QB/T 2474-2017《插芯门锁》5.4.1条款，结合家具锁产品特性及实测验证，规定旋钮启闭开锁力矩不大于1 N·m。

（b）新增执手开锁力：参考QB/T 2474-2017《插芯门锁》5.4.2条款，结合家具锁产品特性及实测验证，规定执手启闭开锁力矩不大于2 N·m。

（c）将“钥匙开启扭矩”修订为“钥匙开锁力”，参考QB/T 2474-2017《插芯门锁》5.4.1条款，统一钥匙启闭开锁力矩要求，限值不大于0.65 N·m，表述更贴合产品工况，指标要求更科学合理。
5.6 外观质量
将原“电镀件耐腐蚀”修订为“耐腐蚀”，规避原术语覆盖范围狭窄的问题，适配电镀、涂层、不锈钢本色等多种家具锁外观材质。同时取消统一12小时耐腐蚀判定标准，新增A、B、C三级耐腐蚀等级划分，可适配市场差异化生产、选购及质量检验需求，适配行业技术升级与市场高标准发展趋势。
试验方法（见第6章，2015版第6章）

本次标准修订立足锁具行业技术迭代趋势与智能家具锁产品市场化应用实际需求，以“简化操作流程、排除外部干扰、确保结果精准、客观反映性能”为核心原则，对2015版原有试验方法开展系统性整合、细化与优化，修订过程中严格统筹衔接现行国家及行业相关标准，兼顾标准的通用性、权威性与智能锁产品适配性。其中，对于锁具通用性测试，本次修订优先采用GB/T 37634-2019《锁具 测试方法》条款，统一锁具测试技术规范，提升试验方法与行业一致性；同时结合电子智能家具锁市场应用及性能的需求，参照GB 21556.2-2025《锁具安全技术要求 第2部分:防盗锁》标准，针对性补充、细化智能锁相关试验项目与试验内容，填补了传统试验方法对智能锁产品适配性不足的短板，让修订后的标准试验体系更贴合当下智能家具锁产品的实际检测与性能验证需求，进一步完善锁具行业标准体系建设。
6.1 新增试验环境条件及设备
试验环境参数直接影响家具锁各类性能测试数据的准确性与重复性，本次修订新增统一基准试验环境条件，除专项试验另行规定外，所有试验均需在以下环境中开展：环境温度15℃～35℃、相对湿度25%～75%、大气压力86 kPa～106 kPa。该条款参考GB 21556.2-2025《锁具安全技术要求 第2部分:防盗锁》8.1条款制定，通过统一试验环境基线，规避环境变量对测试结果的干扰，保障不同检测场景、不同批次产品测试数据的一致性与可比性。

同时，明确试验所用设备、仪器及工具需严格匹配标准规定的公差与量程要求，禁止使用量程不匹配的检测设备，从硬件层面规避设备适配性不足引发的测试数据偏差，夯实试验数据精准度基础。

6.2 保密度试验

本次标准修订，对家具锁保密度指标进行优化完善。首次建立家具锁互开率A、B、C分级体系，通过系统分析试验样本量、互开率及互开次数的关联关系，优化样本量与互开率的匹配逻辑，有效解决了原标准“互开率偏低、实际互开次数偏高”的不合理问题，让保密度考核更贴合实际使用场景。同时针对市场主流拔盘式机械密码家具锁，优化编码参数及开锁试验方法，有效提升了传统机械锁检测标准的合理性与市场适配性。

适配家具锁多元化、智能化的行业发展趋势，本次修订新增编码组合数计算试验、生物特征鉴别安全试验，聚焦生物识别错误拒绝率、错误接受率两大核心指标开展安全考核，填补了行业家具智能锁生物识别性能检测的标准空白。本次修订全面覆盖机械锁与智能锁保密度考核需求，完善了家具锁安全性能评价体系，显著提升了标准的规范性、科学性与行业适用性。
6.3 修改牢固度试验
牢固度试验方法均引用 GB/T 37634-2019《锁具 测试方法》，通过统一技术规范提升了试验方法的一致性。同时优化力值测试，新增力值保持时间要求，模拟家具锁长期受力的真实使用工况，可有效排查产品结构隐患，进一步保障产品使用安全性与使用寿命，让牢固度试验更贴合实际应用场景。
6.4 修改耐用度试验
结合不同品类家具锁的结构特性与使用规律，分类细化耐用度试验方法：弹子家具锁、叶片家具锁引用GB/T 37634-2019中5.1规定的试验方法；机械密码家具锁聚焦产品多样性特点，统一以模拟正常启闭操作作为核心试验方式，保障试验条件可复现、试验数据真实可靠。

电子智能家具锁耐用度试验完全引用GB 21556.2-2025中8.2.6条款，明确正式试验前需完成设备核查与单次预启闭操作，确认测试样品安装合规、机电功能正常后再开展循环试验。通过前置核查与标准化模拟操作，杜绝样品安装偏差、功能异常等因素干扰，确保耐用度试验数据的真实性与可靠性。
6.5 电子要求试验
本次标准修订同步对标修订中GB 21556.1标准的技术要求，其中智能家具锁电子要求试验（电源、稳定性、环境适用性等）充分考虑其结构与电路深度结合的特性：电源试验中，电池容量测试通过“满电状态下，2 000 次启闭循环”模拟日常高频使用场景，精准核验整机功耗，避免产品高功耗、电路漏电的不合格产品；稳定性试验“连续通电120h,每天进行不少于30 次的锁具启、闭”通过反复启、闭，通过反复触发电子元器件，模拟长期高频使用工况，排查电路运行隐患，保障锁具的稳定；环境适应性试验覆盖高温、低温、恒定湿热等气候条件，以及正弦振动、冲击、自由跌落等机械环境，全方位覆盖产品全场景使用工况，保障智能锁复杂场景下的运行可靠性。
6.6 修改灵活度试验
本次标准修订，以提升试验可操作性、数据准确性与合理性为目标，对灵活度试验细则开展全面优化：所有力值测试统一参照GB 21556.2-2025中7.4条款，将原有“3次试验取最大值”调整为“3次试验取平均值”，弱化单次试验偶然误差；斜舌关闭力试验摒弃万能试验机施压方式，改为模拟真实关门力值测试，贴合实际使用场景；锁头钥匙拔出力试验简化设备要求，由专用测试仪调整为通用推拉力计，降低检测门槛且不影响检测精度；钥匙开锁力试验由单一开启扭矩测试，扩展为开启、关闭扭矩双向测试，全面覆盖钥匙启闭全流程灵活度考核需求。

6.7 外观质量试验
本次标准修订，6.7 外观质量试验内容与 QB/T 1621-2015 标准整体保持一致，仅针对耐腐蚀性能试验方法相关条款进行编辑性修改。
7 、检验规则（见第7章，2015版第7章）

本次标准修订同步完善了检验相关规则。修订过程中，以 GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》、GB/T 2829-2025《周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）》为依据，结合家具锁产品特性与生产实际，将检验划分为出厂检验和型式检验两大类。该分类方式延续 QB/T 1621-2015 版本相关规定，保障标准基础框架与现行成熟标准有效衔接。
在检验项目设置上，本次对出厂检验、型式检验原有项目进行调整与增补。新增检验项目有助于实现对产品更加全面细致的质量管控，提升检验工作的完整性与精准度，确保产品无论是出厂环节，还是型式检验场景下，质量均满足规范要求。
8 、标志、包装、运输、贮存（见第8章，2015版第8章）

8.1标志

删除原8.1.1产品上应有商标。将原8.1.1、8.1.2合二为8.1.1：外包装的储运图示标志应符合GB/T 191的有关规定。外包装应标有产品名称、标记、商标、产品执行标准号、制造企业名称和详细地址、数量、质量、体积、出厂日期。

将原8.1.3内包装应标志修改为8.1.2内包装应标有产品名称、标记、商标、产品执行标准号、制造企业名称和详细地址、生产日期。
8.2包装

8.2.1原8.2.3外包装应牢固删除，增加产品使用说明书应包括以下内容：

a）产品名称、商标、产品执行标准号；

b）制造企业名称和详细地址；

c）产品性能、使用说明、安装图（安装边宽、安装中心距、锁头直径推荐尺寸见附录C）；

d）说明封面或首页应有“使用产品前请阅读使用说明书”标识；

e）对产品使用需注意的事项应在明显位置进行提醒；

F）电子智能家具锁应有额定电压说明。

8.2.2增加了8.2.4外包装应干燥、标志清晰、牢固、有足够的强度确保运输中不受损坏。

8.3运输，增加了外包装不应有损坏现象。

8.4贮存，由原周围无腐蚀性气体的仓库中修改为：产品应贮存在通风干燥，周围无腐蚀性气体且相对湿度小于80%的仓库中。
9 、增加了3个附录
为直观展示产品类型、统一技术参数查阅依据，本次修订优化配套附录内容。具体包括：

附录A：（资料性）机械家具锁、电子智能家具锁的常规类型示意图；

附录B：（资料性）不同等级产品的使用环境条件；

附录C：（资料性）安装边宽、安装中心距、锁头直径。

其中，机械家具锁、电子智能家具锁的常规产品类型图示统一收录于附录A，本次新增多类主流产品结构示图，清晰呈现不同品类家具锁的结构特征、外观形态，便于生产企业、检测机构、使用单位直观识别、区分各类家具锁产品。同时，将2015版标准4.2条款中家具锁安装边宽、安装中心距、锁头直径等核心尺寸参数，整合归集至附录C的C.1表格中，替代原分散式参数表述形式，实现产品参数集中化、规范化展示，大幅提升标准查阅、引用、执行的便捷性，为产品设计、生产加工、安装适配、质量检测提供统一、清晰的技术依据。
三、与有关法律、行政法规和其他标准的关系，配套其他标准的修订情况

家具锁产品标准中所规定的要求、试验方法、检验规则已在长期的生产实践中得到验证，特别是所列各项目，指标参数的确定，与GB 21556-2008国标和QB/T 1621-2015行标及相关的团体标准、行标保持一致，对部分项目参考了国外先进标准进行分级，试验方法上也与锁具测试方法基础标准协调一致。
电子智能家具锁国标、行标没有要求，为此在产品市场销售、企业标准实施多年，在相关团体标准和行业标准的基础上，增加了电子智能家具锁的要求、试验方法、检验规则。
四、标准中涉及专利的说明

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

1、标准实施后预期达到的社会效益

标准的实施，在主要技术性能上参考了国外先进的德标、美标进行了分等分级，增加了电子智能锁技术要求，确保能够满足市场产品发展的需求和更实际的消费者使用需求。通过标准修订，还确保了其与其他相关标准的协调配套，这些修订的内容将进一步完善标准，助于提升产品质量，进而为国内、外消费者提供更加全面、细致的保障。

2、对产业发展的作用

标准的实施有助于推动家具锁行业高质量发展，保障消费者权益，支撑政府监管，促进产业升级。核心成效包括：1）市场竞争与产业升级：明确质量分级和智能锁技术要求，推动技术升级与资源优化，加速淘汰低质产品。激励企业创新，突破智能锁核心技术，推动行业智能化转型。2）质量与安全保障：统一产品安全性能、保密度、牢固度、耐用度的规范，杜绝安全隐患。强化智能锁安全要求和检测（防破解、数据加密、应急开锁等）、平衡便捷性与安全性。3）政府监管与市场规范：分级准入机制提升监管效率，加强网络安全审查与产品溯源。标准化判定规则遏制虚假宣传，维护公平竞争。4）消费者权益保护：质量等级识别与认证助力透明消费，适配不同场景需求。严格检验与售后追溯降低故障率，保障长期使用安全与隐私。

六、与国际、国外对比情况

1、国内外标准情况  

国内标准：GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》国标，QB/T 1621-2015《家具锁》行标。

国外先进标准：如德国标准DIN EN16014-2011-10《家具五金件-锁定机构的强度和耐用度》，美国标准ANSI/BHMA A156.11-2024《橱柜锁》。

（1）德标与家具锁国标、行标对比：a、3项牢固度要求和1项耐用度要求基本相同。b、其余5项与行标的项目不同。c、德标无保密度要求和电子智能家具锁要求。

（2）美标与家具锁行标对比：a、1项耐用度要求基本相同，2项牢固度指标略有差异。b、其余6项与行标的项目不同。c、美标无保密度要求和电子智能家具锁要求。

2、国内、外标准主要水平对比情况

家具锁国内、外主要标准水平对比表
	序号
	项 目
	单位
	QB/T1621-2015

行标
	GB21556-2008

国标
	QB/T1621-202X行标
	DINEN 16014 -2011-10

德标
	ANSI/BIMA 156.11-2024

美标

	1
	钥匙不同牙花数
	种
	见5.1.1规定的表3
	见4.2.1规定的表4
	见5.1.1规定的表1
	无
	无

	2
	互开率
	%
	见5.1.2规定的表3
	见4.2.2规定的表4
	见5.1.2规定的表1
	无
	无

	3
	锁头防拨安全装置
	项
	不少于1项
	不少于1项
	不少于1项
	无
	无

	4
	锁舌伸出长度
	mm
	不应小于6mm
	不少于6mm
	≥6mm
	无
	呆栓4.8，斜舌3.2

	5
	锁头固定连接静拉力
	N
	锁头直径不小于20mm,承受200N;锁头直径小于20mm,承受140N
	锁头直径不小于20mm,承受200N;直径不大于20mm,承受140N
	A级140N
B级200N
C级250N
	一级200N， 二级250N
	无

	6
	锁头固定连接扭矩
	N.m
	锁头直径不小于20mm,承受2.60Nm;锁头直径小于20mm,承受1.80Nm
	锁头直径不小于20mm,承受2.60Nm;锁头直径不大于20mm,承受1.80Nm
	A级1.60Nm

B级2.00Nm
C级2.60Nm


	1.6Nm
	无

	7
	锁舌抗侧向静载荷
	N
	200N

	200N
	A级200N
B级250N
C级300N
	一级200N， 二级250N
	一级667N
二级445N
三级334N

	8
	弹子锁、叶片锁、密码锁耐用度
	次
	锁头直径不小于20mm，20000次；锁头直径小于20mm，10000次
	锁头直径不小于20mm，20000次；直径不大于20mm，5000次
	A级10 000次

B级20 000次        C级50 000次
	负载循环5000次
空载循20000次
	一级40000次
二级20000次
三级10000次

	9
	电子智能锁耐用度
	项
	无
	无
	
	无
	无


《家具锁》行标修订积极参考德标、美标，主要项目性能要求进行分级，而德标、美标无保密度、电子智能锁性能要求，可见，修订后的《家具锁》行标要优于国外先进标准。这不仅提高了我国家具锁产品的整体标准水平和产品质量水平，还为我国电子智能家具锁产品走出国门，参与国际贸易竞争提供了有力的依据和技术支撑。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章级标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域标准体系框图如下：
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家具锁属于日用五金标准体系中：“03锁具”类目下的“14家具锁”的产品标准。

本标准的修订与修订中的GB 21556.1-202X《锁具安全技术要求 第1部分：通用要求》、GB 21556.2-2025《锁具安全技术要求 第2部分：防盗锁》、GB/T 36920-2018《锁具 术语》、GB/T 37634-2019《锁具 测试方法》国家标准及相关的国家标准、行业标准保持协调、一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本次修订的QB/T 1621-202X《家具锁》行业标准的性质与原标准一致，仍为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

建议本标准由全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会负责组织宣贯实施，企业可按照国家标准、行业标准的规定和要求对企业标准进行修订，或根据国家标准实施时间要求拟订企业标准整改措施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准实施时，代替QB/T 1621-2015《家具锁》。

十二、其他应予以说明的事项

     无。

多了一个空格
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