{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":172,"n_cols":4,"rows_kept":172,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,19,0],[20,0,39,0],[40,0,41,0],[42,0,49,0],[50,0,62,0],[63,0,84,0],[85,0,106,0],[107,0,128,0],[129,0,150,0],[151,0,171,0]]}
["中国日用五金技术开发中心检测能力表及检测范围"]
["制表日期：2023年4月6日"]
["检测类别","序号","产品名称","检验标准"]
["一、燃气用具及相关产品",1,"家用燃气快速热水器","GB 6932-2015 《家用燃气快速热水器 》"]
[null,2,"冷凝式家用燃气快速热水器","CJ/T 336-2010《冷凝式家用燃气快速热水器》"]
[null,3,"家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级","GB 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》"]
[null,4,"燃气容积式热水器","GB18111-2021《燃气容积式热水器》"]
[null,5,"家用燃气快速热水器","T/CNHA 1017-2018《家用燃气快速热水器带预热功能的特殊要求》"]
[null,6,"燃气采暖热水炉","CJ/T 228-2006《燃气采暖热水炉》"]
[null,7,"燃气采暖热水炉","GB 25034-2020《燃气采暖热水炉》"]
[null,8,"冷凝式燃气暖浴两用炉","CJ/T 395-2012《冷凝式燃气暖浴两用炉》"]
[null,9,"家用燃气灶具","GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》"]
[null,10,"家用燃气灶具","GB 16410-2020《家用燃气灶具》"]
[null,11,"家用燃气用具","GB/T 16411-2008《家用燃气用具的通用试验方法》"]
[null,12,"家用燃气燃烧器具","GB 17905-2008《家用燃气燃烧器具安全管理规则》"]
[null,13,"家用燃气燃烧器具","CJ131-2001《家用燃气燃烧器具结构通则 》"]
[null,14,"家用沼气灶","GB/T 3606-2001《家用沼气灶》"]
[null,15,"家用汽化炉","QB/T 1919-1993《家用汽化炉》"]
[null,16,"集成灶","CJ/T 386-2012《集成灶》"]
[null,17,"集成灶","T/CNHA 1020-2019《集成灶》"]
["一、燃气用具及相关产品",18,"燃气燃烧器具","GB16914-2012《燃气燃烧器具安全技术条件》"]
[null,19,"商用燃气燃烧器具","GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》"]
[null,20,"商用燃气燃烧器具","CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具》"]
[null,21,"中餐燃气炒菜灶","CJ/T28-2013《中餐燃气炒菜灶》"]
[null,22,"炊用燃气大锅灶","CJ/T392-2012《炊用燃气大锅灶》"]
[null,23,"燃气蒸箱","CJ/T187-2013《燃气蒸箱》"]
[null,24,"天然气","GB/T13610-2014《天然气的组成分析气相色谱法》"]
[null,25,"人工煤气和液化石油气","GB/T10410-2008《人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法》"]
[null,26,"吸油烟机","GB/T17713-2011《吸油烟机》"]
[null,27,"瓶装液化石油气调压器","GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》"]
[null,28,"家用燃气快速热水器燃烧器","DB44/T 402.6-2007《家用燃气快速热水器燃烧器》"]
[null,29,"家用燃气器具旋塞阀总成","CJ/T 393-2012《家用燃气器具旋塞阀总成》"]
[null,30,"热电式燃具熄火保护装置","CJ/T 30-2013《热电式燃具熄火保护装置》"]
[null,31,"家用燃气快速热水器冲击电磁阀","QB/T 2278.1-1996《家用燃气快速热水器冲击电磁阀》"]
[null,32,"家用燃气用具脉冲点火控制器","QB/T 2365-1998《家用燃气用具脉冲点火控制器》"]
[null,33,"家用燃气用具电子式燃气与空气比例调节装置","CJ/T 398-2012《家用燃气用具电子式燃气与空气比例调节装置》"]
[null,34,"燃气燃烧器具气动式燃气与空气比例调节装置","CJ/T 450-2014《燃气燃烧器具气动式燃气与空气比例调节装置》"]
[null,35,"家用燃气燃烧器具用自吸阀 ","CJ/T 132-2014《家用燃气燃烧器具用自吸阀》"]
[null,36,"燃气热水器及采暖炉用热交换器","CJ/T 469-2015《燃气热水器及采暖炉用热交换器》"]
[null,37,"燃气燃烧器和燃烧器具","GB/T 30597-2014《燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求》"]
["二、食品接触材料",38,"高锰酸钾消耗量","GB31604.2-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定》"]
[null,39,"总迁移量","GB31604.8-2021《食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定》"]
["二、食品接触材料",40,"脱色实验","GB31604.7-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品脱色试验》"]
[null,41,"铅","GB 31604.34-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定》"]
[null,42,"砷、镉、铬、铅、镍、铅、 锑、锌","GB 31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》"]
[null,43,"铬","GB 31604.25-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品铬迁移量的测定》"]
[null,44,"铬","GB 31604.33-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品铬迁移量的测定》"]
[null,45,"镉","GB 31604.24-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定》"]
[null,46,"锑","GB 31604.41-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品锑迁移量的测定》"]
[null,47,"锌","GB 31604.42-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品锌迁移量的测定》"]
["三、金属及合金",48,"食品安全国家标准食品接触材料\n及制品通用安全要求","GB 4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》"]
[null,49,"碳","GB/T 20123-2006《钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规 方法）》"]
[null,50,"铜","GB/T 20975.3-2020《铝及铝合金化学分析方法第3部分:铜含量的测定》"]
[null,51,"铁","GB/T 20975.4- 2020《铝及铝合金化学分析方法第4部分：铁含量的测定邻二氮杂菲分光光度法》"]
[null,52,"硅","GB/T 20975.5-2020《铝及铝合金化学分析方法第5部分：硅含量的测定》"]
[null,53,"锰","GB/T 20975.7-2020《铝及铝合金化学分析方法第7部分：锰含量的测定.高碘酸钾分光光度法》"]
[null,54,"锌","GB/T 20975.8-2020《铝及铝合金化学分析方法第8部分：锌含量的测定》"]
[null,55,"钛","GB/T 20975.12-2020《铝及铝合金化学分析方法第12部分：钛含量的测定》"]
[null,56,"镍","GB/T 20975.14-2020《铝及铝合金化学分析方法第14部分：镍含量的测定》"]
[null,57,"镁","GB/T 20975.16-2020《铝及铝合金化学分析方法第16部分：镁含量的测定》"]
[null,58,"铬","GB/T 20975.18-2020《铝及铝合金化学分析方法第18部分：铬含量的测定》"]
[null,59,"锆","GB/T 20975.19-2020《铝及铝合金化学分析方法第19部分：锆含量的测定》"]
[null,60,"硅、铁、铜、锰、 镁、铬、镍、锌、 钛、锆","GB/T 20975.25- 2020《铝及铝合金化学分析方法第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法》"]
["三、金属及合金",61,"磷、铁、镍、铅、 锡、锌、锰、铝、 硅、铬","GB/T 5121.27-2008《铜及铜合金化学分析方法第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法》"]
[null,62,"硅","GB/T 223.60-1997《钢铁及合金化学分析方法高氯酸脱水重量法测定硅含量》"]
[null,63,"锰","GB/T 223.58-1987《钢铁及合金化学分析方法亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量》"]
[null,64,"锰","GB/T 223.63-1988《钢铁及合金化学分析方法高碘酸钠(钾)光度法测定锰量》"]
[null,65,"磷","GB/T 223.3-1988《钢铁及合金化学分析方法二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量》"]
[null,66,"铬","GB/T 223.12-1991《钢铁及合金化学分析方法碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量》"]
[null,67,"硅","GB/T 223.5-2008《钢铁酸溶硅和全硅含量的测定还原型硅钼酸盐分光光度法 》"]
[null,68,"锰","GB/T 223.64-2008《钢铁及合金锰含量的测定火焰原子吸收光谱法》"]
[null,69,"锰","GB/T 223.4-2008《钢铁及合金锰含量的测定电位滴定或可视滴定法》"]
[null,70,"磷","GB/T 223.59-2008《钢铁及合金磷含量的测定铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法》"]
[null,71,"铬","GB/T 223.11-2008《钢铁及合金铬含量的测定可视滴定或电位滴定法》"]
[null,72,"镍","GB/T 223.23-2008《钢铁及合金镍含量的测定丁二酮肟分光光度法》"]
[null,73,"钼","GB/T 223.26-2008《钢铁及合金钼含量的测定硫氰酸盐分光光度法》"]
[null,74,"铜","GB/T 223.19-1989《钢铁及合金化学分析方法新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量》"]
[null,75,"铜","GB/T 223.18-1994《钢铁及合金化学分析方法硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量》"]
[null,76,"氮","GB/T 223.37-2020《钢铁及合金化学分析方法蒸馏分离- 靛酚蓝光度法测定氮量》"]
[null,77,"氮","GB/T 223.36-1994《钢铁及合金化学分析方法蒸馏分离- 中和滴定法测定氮量》"]
[null,78,"氮","GB/T 20124-2006《钢铁氮含量的测定惰性气体熔融热导法(常规方法)》"]
[null,79,"氮","JIS G1228-2006《钢铁中氮含量的测定方法》"]
[null,80,"磷、硅、锰、铬、 镍、钼、铜、铝、 钛、钒","GB/T 20125-2006《低合金钢多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》"]
[null,81,"磷、硅、锰、铬、 镍、钼、铜、铝、 钛、钒","SN/T 0750-1999《进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒含量的测定—电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP—AES)法》"]
[null,82,"硅、锰、磷、镍、 铬、钛、铜、钼、 铝、钒、钨","SN/T 2718-2010《不锈钢化学成分测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》"]
["四、食品接触材料制品",83,"碳、硅、锰、磷、 硫、镍、铬、钼、 钒","GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》"]
[null,84,"玻璃制品","GB 4806.5-2016《食品安全国家标准玻璃制品》"]
[null,85,"铅","GB 31604.34-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定》"]
[null,86,"镉","GB 31604.24-2016 《食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定》                                                                                                        "]
[null,87,"砷","GB 31604.38-2016 《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷的测定和迁移量的测定》                                                                                                                                             "]
[null,88,"金属材料及制品","GB 4806.9- 2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》"]
[null,89,"铬","GB 31604.25-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品铬迁移量的测定》"]
[null,90,"镍","GB 31604.33-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品镍迁移量的测定》"]
[null,91,"砷、镉、铬、铅、砷、镉、铬、镍、铅、 锑、锌","GB 31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》"]
[null,92,"搪瓷制品","GB 4806.3-2016《食品安全国家标准搪瓷制品》"]
[null,93,"塑料材料及制品","GB 4806.7- 2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》"]
[null,94,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定》"]
[null,95,"总迁移量","GB 31604.8-2021《食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定》"]
[null,96,"重金属","GB 31604.9-2016 《食品安全国家标准食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定》                                                                                                                          "]
[null,97,"脱色实验","GB 31604.7-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品脱色试验》"]
[null,98,"橡胶材料及制品","GB 4806.11-2016 《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》                                                                                                                             "]
[null,99,"食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层","GB 4806.10-2016 《食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层》                                                                                                                           "]
[null,100,"陶瓷制品","GB 4806.4-2016 《食品安全国家标准陶瓷制品》                                                                                                                                         "]
[null,101,"不锈钢果蔬刨","QB/T 4856-2015《不锈钢果蔬刨通用要求》"]
[null,102,"不锈钢水果刀","GB/T 30769-2014《不锈钢水果刀》"]
[null,103,"不锈钢器皿","GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》"]
[null,104,"不锈钢真空杯","GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》"]
["四、食品接触材料制品",105,"不锈钢厨具","QB/T 2174-2006《不锈钢厨具》"]
[null,106,"不锈钢餐具","GB/T 15067.2-2016《不锈钢餐具》"]
[null,107,"不锈钢厨房设备洗涮台","QB/T 2139.2-1995《不锈钢厨房设备洗涮台》"]
[null,108,"不锈钢真空气压壶","QB/T 5285-2018《不锈钢真空气压壶》"]
[null,109,"不锈钢压力锅","GB 15066-2004《不锈钢压力锅》"]
[null,110,"塑料饮水口杯","QB/T 4049-2010《塑料饮水口杯》"]
[null,111,"双层玻璃口杯","QB/T 5035-2017《双层玻璃口杯》"]
[null,112,"双层口杯","QB/T 2933-2008《双层口杯》"]
[null,113,"铝壶","QB/T 1691-1993《铝壶》"]
[null,114,"商用压力锅","GB/T 36500-2018《商用压力锅》"]
[null,115,"铝压力锅安全及性能要求","GB 13623-2003《铝压力锅安全及性能要求》"]
[null,116,"精细陶瓷烹调器","QB/T 2580-2018《精细陶瓷烹调器》"]
[null,117,"家用钢制锅具","GB/T 32432-2015《家用钢制锅具》"]
[null,118,"家用电磁炉适用锅","GB/T 32147-2015《家用电磁炉适用锅》"]
[null,119,"无油烟炒锅","QB/T 4223-2011《无油烟炒锅》"]
[null,120,"接触食物搪瓷制品","GB/T 13484-2011《接触食物搪瓷制品》"]
[null,121,"铸铁锅","QB/T 3648-1999《铸铁锅》"]
[null,122,"家用食品金属烹饪器具","GB/T32095.1-2015《家用食品金属烹饪器具不粘表面性能及测试规范第1部分：性能通用要求》"]
[null,123,"烘烤加工食品用器具","GB/T 32389-2015《烘烤加工食品用器具 》"]
[null,124,"菜刀","QB/T 1924-1993《菜刀 》"]
[null,125,"金属饮水瓶","QB/T 1921-2021《金属饮水瓶》"]
[null,126,"普通陶瓷烹调器","QB/T 2579-2018《普通陶瓷烹调器 》"]
["五、五金制品",127,"外装门锁","QB/T 2473-2017《外装门锁 》"]
[null,128,"色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度","GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》"]
[null,129,"色漆和清漆漆膜的划格试验","GB/T9286-1998《色漆和清漆漆膜的划格试验》"]
[null,130,"人造气氛腐蚀试验盐雾试验","GB/T  10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》"]
[null,131,"磁性卡片门锁技术条件","QB/T 1920-1993《磁性卡片门锁技术条件》"]
[null,132,"插芯门锁","QB/T 2474-2017《插芯门锁》"]
[null,133,"家具锁","QB/T 1621-2015《家具锁 》"]
[null,134,"自行车锁","QB/T 1001-2006《自行车锁》"]
[null,135,"挂锁","QB/T 1918-2011《挂锁》"]
[null,136,"机械防盗锁 ","GA/T 73-2015《机械防盗锁 》"]
[null,137,"电子防盗锁 ","GA 374-2019《电子防盗锁》"]
[null,138,"电子智能门锁 ","T/CNHA 1009- 2018《电子智能门锁》"]
[null,139,"锁用电子控制组件 ","T/CNHA 1019-2019《锁用电子控制组件》"]
[null,140,"智能云锁的功能要求","T/CNHA 1013-2018《智能云锁的功能要求》"]
[null,141,"球形门锁 ","QB/T 2476-2017《球形门锁》"]
[null,142,"指纹防盗锁通用技术条件 ","GA 701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》"]
[null,143,"锁具安全通用技术条件 ","GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》"]
[null,144,"喷火灯 ","QB/T 1473-2000《喷火灯》"]
[null,145,"汽灯 ","QB/T 1139-1991《汽灯》"]
[null,146,"桅灯 ","QB/T 1965-1994《桅灯 》"]
[null,147,"手电筒 ","QB/T 2198-1996《手电筒》"]
[null,148,"气体打火机","QB/T 1141-1991《气体打火机》"]
["五、五金制品",149,"电子（压电）打火机 ","QB/T 1140-1991《电子（压电）打火机》"]
[null,150,"刮脸双面刀架 ","QB/T 1104-1991《刮脸双面刀架》"]
[null,151,"金属拉链 ","QB/T 2171-2014《金属拉链》"]
[null,152,"注塑拉链 ","QB/T 2172-2014《注塑拉链》"]
[null,153,"尼龙拉链 ","QB/T 2173-2014《尼龙拉链》"]
[null,154,"钢丝发夹 ","QB/T 1814-1993《钢丝发夹》"]
[null,155,"指甲钳 ","QB/T 1815-2002《指甲钳》"]
[null,156,"手用缝纫针 ","QB/T 1959-1994《手用缝纫针》"]
[null,157,"铝合金毛衣编织针 ","QB/T 1107-1991《铝合金毛衣编织针》"]
[null,158,"按扣 ","QB/T 1142-1991《按扣》"]
[null,159,"理发剪 ","QB/T 1958-1994《理发剪》"]
[null,160,"理发推剪 ","QB/T 1922-1993《理发推剪》"]
[null,161,"理发刀 ","QB/T 1923-1993《理发刀》"]
[null,162,"削发剪 ","QB/T 2093-1995《削发剪》"]
[null,163,"民用剪刀 ","QB/T 1966-1994《民用剪刀》"]
[null,164,"旅行剪刀 ","QB/T 1234-1991《旅行剪刀》"]
[null,165,"日用小刀 ","QB/T 2141.1-1995《日用小刀》"]
[null,166,"铝锅 ","QB/T 1957-1994《铝锅》"]
[null,167,"锁匙挂件 ","QB/T 1143-2003《锁匙挂件》"]
[null,168,"不锈钢水壶 ","GB/T 34221-2017《不锈钢水壶》"]
[null,169,"不锈钢器皿 ","GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}